- ławy i ściany fundamentowe żelbetowe

- ściany konstrukcyjne Porotherm P+W

- belki, słupy, wieńce i stropy monolityczne żelbetowe

- wentylacja grawitacyjna

- więźba dachowa drewniana impregnowana

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną

- elewacja- metoda lekka mokra, docieplenie 20cm

- schody na antresolę żelbetowe ( w lokalu A stalowe kręcone )

- stolarka okienna drewniana 3 szybowa

- stolarka drzwiowa wejściowa stalowa, antywłamaniowa

- wylewki cementowe

- tynki gipsowe, na suficie w łazienkach i przedsionku podwieszane- gips karton

- parapety wewnętrzne z konglomeratu

- instalacja c.o. gazowa

- ogrzewanie podłogowe wodne, w łazienkach gniazdka dla montażu elektrycznych grzejników drabinkowych

- kocioł gazowy do 30 kW kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową

- zbiornik na deszczówkę z pompą elektryczną i osobnym ujęciem wody do celów ogrodowych

- instalacja votowoltaiki z panelami na dachu budynku

- gniazda 3fazowe do kuchenek elektrycznych i piekarników

- gniazda 3fazowe przy miejscach parkingowych do ładowania samochodów elektrycznych

- wyjście instalacji elektrycznej dla oświetlenia ogrodowego

- doprowadzenie instalacji światłowodowej dla internetu

- ogrodzenie systemowe panelowe od strony ogródków

- wiaty gospodarcze / śmietnikowe

- chodniki z kostki betonowej 6cm

- podjazd do garażu i wiaty postojowej z kostki betonowej 8 / 10cm ażurowej

- droga dojazdowa ( służebna ) utwardzona tłuczniem

- zagospodarowany – obsadzony zielenią pas zieleni wzdłuż chodnika

- zadaszona wiata dla miejsc postojowych przynależnych dla domów C i D